[image: ]HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Félvezető alapú elektronikus hűtőszekrény 
Modellek: 
· BC-20 / BC-30 / BC-40 habosított ajtós sorozat 
· BC-20 / BC-30 / BC-40 & JC-16 / JC-23 / JC-32 / JC-33 üvegajtós sorozat 
Alkalmazási terület és figyelmeztetések
· Alkalmazási környezet: Családi környezet, szállodák, irodák és egyéb hasonló helyiségek. 
· Biztonsági előírások:
1. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülékben, például gyúlékony hajtógázas aeroszolos spray-ket. 
2. A készüléket használat (életciklus) után egy professzionális újrahasznosító vállalatnál kell leadni. 
· Megjegyzés: A termékfejlesztések és a technológiai frissítések miatt a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
A működési elv bemutatása
A termoelektromos hűtés (más néven félvezetős hűtés) azon a jelenségen alapul, hogy a termoelektromos energiaátalakítási tulajdonságokkal rendelkező anyagok hőt nyelnek el, amikor egyenáram halad át rajtuk. Ezt a jelenséget először a francia Peltier fedezte fel 1834-ben, ezért Peltier-effektusnak is nevezik. Az 1950-es évek után a félvezető anyagok alkalmazási technológiája gyors fejlődésnek indult, így a termoelektromos hűtés beléphetett a mérnöki gyakorlatba. Napjainkban a félvezetős hűtést széles körben alkalmazzák a honvédelemben, az iparban, a mezőgazdaságban, az orvoslásban és a mindennapi életben egyaránt. 
A hagyományos hűtési módszerektől eltérően az új félvezetős hűtési technológiának nincs szüksége hűtőközegre, valamint összetett mechanikus berendezésekre és csőrendszerre sem. Amint a félvezető hűtőegység egyenáramot kap, egy kis területen akár percek alatt zúzmararéteg képződhet. Ez a kényelmes és gyors megoldás új ágat nyitott a hűtéstechnikában. 
Főbb termékjellemzők
· Környezetbarát: Nincs benne hűtőközeg, így nincs másodlagos környezetszennyezés sem. 
· Nincs mechanikus mozgás: Nem használ kompresszort. 
· Alacsony zajszint: Nincs kompresszorzaj. Teljesen csendes üzemmódban a készülék teljesen zajtalan ; félcsendes üzemmódban a zajszint <20 dBA (ami megfelel a laboratóriumi alacsony zajszint-szabványnak). 
· Pontos hőmérséklet-szabályozás: „Fuzzy” elektronikus lineáris hőmérséklet-szabályozási technológiát alkalmaz, a hűtési teljesítményt a dobozon belüli hőmérséklet folyamatosan vezérli. 
· Egyszerű szerkezet: A hűtőrendszer a félvezető hűtőlemez hideg és meleg felületeire ragasztott alumínium hőátadó lemezekből áll, ami megkönnyíti a karbantartást. 
· Esztétikus megjelenés: Mivel nincs bonyolult és hatalmas hűtőrendszere, a belső hasznos tér nagyobb, a külső forma pedig kompakt és sokoldalú. Különösen alkalmas hálószobákba, garzonokba, szállodákba, kórházakba és irodákba. 
A készülék felépítése és alkatrészei
1. Félcsendes hűtőszekrény (Ventilátoros változat) 
1. Hőmérséklet-beállító gomb 
2. Világítás (lámpa) 
3. Ventilátorfedél 
4. Polc 
5. Ajtókapcsoló (világításhoz) 
6. Készüléklábak 
7. Vízgyűjtő tálca 
8. [bookmark: _GoBack]Ajtózsanér-fedél 
9. Mágneses ajtótömítés 
10. Polc (ajtóban) 
11. Hűtőajtó 
2. Csendes hűtőszekrény (Ventilátor nélküli változat) 
1. Hőmérséklet-beállító gomb 
2. Világítás (lámpa) 
3. Hűtő alumíniumlemez 
4. Polc 
5. Ajtókapcsoló (világításhoz) 
6. Készüléklábak 
7. Vízgyűjtő tálca 
8. Ajtózsanér-fedél 
9. Mágneses ajtótömítés 
10. Polc (ajtóban) 
11. Hűtőajtó 
Használati utasítás 
Használat előtti előkészületek:
Nyissa ki a hűtő ajtaját, távolítsa el a belső rögzítőszalagokat és a felesleges anyagokat a polcokról, majd tisztítsa meg a hűtő belsejét egy nedves ruhával. 
Áram alá helyezés:
Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzatba. Az aljzat formájának és feszültségének meg kell egyeznie a hűtő hátulján található adattáblán feltüntetett értékekkel. 
Normál működés:
A hálózatba csatlakoztatás után a félvezető hűtő automatikusan elindul. Amikor maximális teljesítménnyel üzemel, egy piros LED fény jelzi a tápellátást, és a ventilátor is működésbe lép (a ventilátoros modelleknél). Az ajtó kinyitásakor a felső sarokban található LED-es belső világítás automatikusan bekapcsol. 
Hőmérséklet beállítása:
A hűtőtér jobb felső sarkában található a hőmérséklet-szabályozó gomb és a skála. 
· Hőmérséklet csökkentése: Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. 
· Hőmérséklet növelése: Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Amikor a belső hőmérséklet eléri a beállított értéket, az automatikus szabályozórendszer működésbe lép, és a bemeneti teljesítmény finomhangolásával lineárisan stabilizálja a hőmérsékletet. 
Hűtési sebesség:
Ha a környezeti hőmérséklet 25°C alatt van, a hűtő üres állapotban körülbelül 2 óra elteltével éri el a minimális hőmérsékletet. 
Élelmiszerek tárolása:
1–2 órányi üzemidő után, miután a belső tér teljesen lehűlt, helyezheti be az élelmiszereket a formális használathoz. 
Kikapcsolás / Üzemen kívül helyezés:
· Rövid távú leállítás: Vegye ki a romlandó élelmiszereket, állítsa a gombot magasabb hőmérsékleti fokozatra (melegebbre), és győződjön meg róla, hogy az ajtó teljesen zárva van. 
· Hosszú távú leállítás: Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, vegye ki az összes élelmiszert, tisztítsa meg a hűtőteret, és törölje szárazra az összegyűlt vizet. 
FONTOS KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: * A hőmérséklet-beállítás módosítása után a belső térnek időre van szüksége az egyensúly eléréséhez. Ez az időtartam függ a beállítás változtatásának mértékétől és a külső környezeti hőmérséklettől. * Beépítési távolság: A készülék elhelyezésekor tartson megfelelő távolságot a környező tárgyaktól: >5 cm a bal és jobb oldalon, és >10 cm a hátoldalon. Ellenkező esetben a légáramlás akadályozottá válik, ami rontja a hűtési hatékonyságot. * A terméket közvetlen napfénytől védett, magas hőmérséklettől és magas páratartalomtól mentes helyen kell elhelyezni. 
· Az élelmiszerek behelyezése után azonnal csukja be az ajtót. A hosszú ideig nyitva hagyott ajtó megemeli a belső hőmérsékletet és növeli az áramfogyasztást. * Tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt! Ne használjon súrolókefét, fémkefét, súrolóport, benzint, acetónt vagy egyéb szerves oldószereket, forró vizet, illetve savas/lúgos szereket a tisztításhoz. Ne mossa vagy öblítse a hűtőt vízzel, mert ez károsíthatja a szigetelést. * Ne helyezzen el hálózati elosztót, feszültségstabilizátort, mikrohullámú sütőt vagy más elektromos készüléket a hűtőszekrény tetejére, mert ez gátolja a hőleadást és balesetet okozhat. * Ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes, valamint erősen korrozív savas vagy lúgos anyagokat a hűtőbe. 
Hibaelhárítási útmutató 
	Probléma
	Lehetséges ok
	Megoldás

	Nincs hűtés 
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. 
	Dugja be megfelelően a tápkábelt a konnektorba. 

	
	A hálózati feszültség nem felel meg a követelményeknek. 
	Biztosítson megfelelő működési feszültséget (100–242V). 

	
	Kiolvadt a biztosíték. 
	Kérje szakember segítségét a biztosíték cseréjéhez. 

	Magas a belső hőmérséklet 
	Rossz a szellőzés. 
	Helyezze jól szellőző környezetbe, és távolítson el mindent, ami blokkolja a hátoldali hűtőegységet. 

	
	Túl magas a környezeti hőmérséklet, vagy a készülék hőforrás közelében van. 
	Az ideális környezeti hőmérséklet 25°C. Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a tűzhelytől, fűtőtesttől. 

	
	A ventilátor nem forog. 
	Ellenőrizze, hogy a csatlakozás nem lazult-e meg, vagy hívjon szakembert a cseréhez. 

	
	Az ajtó nincs szorosan bezárva, vagy túl gyakran és hosszan nyitják ki. 
	Csukja be rendesen az ajtót, és kerülje a túl hosszú ajtónyitást. 

	
	A beállított hőmérséklet magasabb, mint a belső hőmérséklet. 
	Állítsa be megfelelően a hőmérséklet-szabályozó gombot. 

	Villog a belső világítás 
	A hűtő alumíniumlemez lefagyott és blokkolja a ventilátort. 
	Húzza ki a tápkábelt, állítsa le a készüléket és olvassza le manuálisan. Ha a jég elolvadt, törölje szárazra a belsőt, majd indítsa újra. 

	
	Az áramköri lap automatikus leolvasztási funkciója aktiválódott. 
	Nem igényel beavatkozást; az áramkör automatikusan visszaáll a normál működésre. 

	
	Túl magas a páratartalom a hűtőben, és túl alacsonyra van állítva a hőmérséklet. 
	Húzza ki a dugót, végezzen manuális leolvasztást, majd törölje szárazra a belső teret. 


Műszaki adatok 
1. BC sorozat (Mechanikus gombos szabályozás) 
	Modell PDF
	BC-20 PDF
	BC-30 PDF
	BC-40 PDF

	Ajtó típusa 
	Habosított / Üveg 
	Habosított / Üveg 
	Habosított / Üveg 

	Térfogat 
	20 liter 
	30 liter 
	40 liter 

	Névleges feszültség 
	110-120V AC / 220-240V AC 
	110-120V AC / 220-240V AC 
	110-120V AC / 220-240V AC 

	Névleges frekvencia 
	50Hz / 60Hz 
	50Hz / 60Hz 
	50Hz / 60Hz 

	Hőmérséklet-tartomány (Habosított ajtó) 
	4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) 
	4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) 
	4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) 

	Hőmérséklet-tartomány (Üvegajtó) 
	10°C - 18°C 
	10°C - 18°C 
	10°C - 18°C 

	Bemeneti teljesítmény 
	55W 
	55W 
	55W

	Klímaosztály 
	SN, N 
	SN, N 
	SN, N 


2. JC sorozat (Digitális hőmérséklet-szabályozás) 
	Modell
	JC-16
	JC-23
	JC-32
	JC-33

	Ajtó típusa
	Üvegajtó
	Üvegajtó
	Üvegajtó
	Üvegajtó

	Térfogat
	16 liter
	23 liter
	32 liter
	33 liter

	Névleges feszültség
	110-120V AC
	110-120V AC
	110-120V AC
	220-240V AC

	Névleges frekvencia
	60Hz
	60Hz
	60Hz
	50Hz

	Hőmérséklet-tartomány
	8°C - 18°C
	8°C - 18°C
	12°C - 18°C
	12°C - 18°C

	Szabályozási mód
	Digitális
	Digitális
	Digitális
	Digitális

	Klímaosztály
	SN, N
	SN, N
	SN, N
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